<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TSX-3225">
</package>
<package name="FA-238">
</package>
<package name="AB26TRQ">
</package>
<package name="ABLJO-120.000MHZ">
<description>ABLJO-120.000MHZ, (VCXO)</description>
</package>
<package name="ABM8G_32MHZ">
<description>ABM8G 32MHz Crystal Oscillator
ABM8G-32.000MHZ-B4Y-T</description>
</package>
<package name="SSPT7F-12.5PF20-R">
</package>
<package name="ABS06-107-32.768KHZ-T">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="EPSON_CRYSTAL_TSX-3225">
<pin name="XTALIN"/>
<pin name="GND_2"/>
<pin name="XTALOUT"/>
<pin name="GND_4"/>
</symbol>
<symbol name="TUNING_FORK">
<pin name="XTALIN"/>
<pin name="XTALOUT"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="ABLJO-120.000MHZ">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
</symbol>
<symbol name="ABM8G_32MHZ">
<description>ABM8G Crystal Oscillator Footprint</description>
<pin name="XTAL_IN"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="XTAL_OUT"/>
<pin name="GND4"/>
</symbol>
<symbol name="SEIKO_SSPT7F-12.5PF20-R">
<pin name="XTALIN"/>
<pin name="NC2"/>
<pin name="NC3"/>
<pin name="XTALOUT"/>
</symbol>
<symbol name="ABS06-107-32.768KHZ-T">
<pin name="XTALIN"/>
<pin name="XTALOUT"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TSX-3225">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EPSON_CRYSTAL_TSX-3225"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSX-3225">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND_2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FA-238">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EPSON_CRYSTAL_TSX-3225"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FA-238">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND_2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AB26TRQ">
<description>32.768KHz Crystal</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TUNING_FORK"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AB26TRQ">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="0"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ABM8G_32MHZ">
<description>ABRACON  ABM8G-32.000MHZ-B4Y-T  CRYSTAL, 32MHZ, 18PF, SMD

Abracon Crystal Oscillator, 32MHz</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ABM8G_32MHZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ABM8G_32MHZ">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL_IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL_OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SEIKO_SSP-T7F-12.5PF20-R">
<description>SEIKO 32.768MHz crystal oscillator - SSP-T7F-12.5PF20-R

SSP-T7 Series</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SEIKO_SSPT7F-12.5PF20-R"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SSPT7F-12.5PF20-R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NC2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ABS06-107-32.768KHZ-T">
<description>ABS06-107-32.768kHz-T Crystal Oscillator</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ABS06-107-32.768KHZ-T"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ABS06-107-32.768KHZ-T">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
