<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50.47" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.47" y1="0" x2="50.47" y2="8.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.47" y1="8.88" x2="0" y2="8.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8.88" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="stm8">
<packages>
<package name="TSSOP20">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 20&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED10" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED4" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED5" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED6" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED7" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED8" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED9" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="IC1" library="stm8" package="TSSOP20" value="STM8S003F3"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VCAP">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AUDIO_PWM">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
