<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="F3188">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="F3188">
<pin name="LED2"/>
<pin name="LED1"/>
<pin name="LED0"/>
<pin name="AIO0"/>
<pin name="SPI_MISO/PIO3"/>
<pin name="SPI_CSB/PIO4"/>
<pin name="SPI_CLK/PIO5"/>
<pin name="SPI_MOSI/PIO2"/>
<pin name="SPI_PCM"/>
<pin name="UART_TX/PIO1"/>
<pin name="UART_RX/PIO0"/>
<pin name="VBUS" direction="pwr"/>
<pin name="RST#"/>
<pin name="BAT" direction="pwr"/>
<pin name="POWER_EN"/>
<pin name="VBUS_1.8V" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="CHG_EXT"/>
<pin name="BAT_SENSE"/>
<pin name="PIO10/QSPI_FLASH_CLK"/>
<pin name="PIO11/QSPI_IO_0"/>
<pin name="PIO12/QSPI_FLASH_CS"/>
<pin name="PIO13/QSPI_IO_1"/>
<pin name="USB_N"/>
<pin name="USB_P"/>
<pin name="PIO9/UART_CTS"/>
<pin name="PIO6"/>
<pin name="PIO7"/>
<pin name="PIO8/UART_RTS"/>
<pin name="PIO18"/>
<pin name="PIO19"/>
<pin name="PIO20"/>
<pin name="PIO21"/>
<pin name="MIC_BIAS"/>
<pin name="MIC_AN"/>
<pin name="MIC_AP"/>
<pin name="MIC_BN"/>
<pin name="MIC_BP"/>
<pin name="SPK_R_N1"/>
<pin name="SPK_R_P1"/>
<pin name="SPK_L_N1"/>
<pin name="SPK_L_P1"/>
<pin name="RFOUT"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="F3188">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="F3188"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="F3188">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AIO0" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="BAT" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="BAT_SENSE" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="CHG_EXT" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="LED0" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="LED1" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="LED2" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_AN" pad="P$35"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_AP" pad="P$36"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_BIAS" pad="P$34"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_BN" pad="P$37"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC_BP" pad="P$38"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO10/QSPI_FLASH_CLK" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO11/QSPI_IO_0" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO12/QSPI_FLASH_CS" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO13/QSPI_IO_1" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO18" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO19" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO20" pad="P$32"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO21" pad="P$33"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO6" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO7" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO8/UART_RTS" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO9/UART_CTS" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="POWER_EN" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="RFOUT" pad="P$43"/>
<connect gate="G$1" pin="RST#" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CLK/PIO5" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_CSB/PIO4" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MISO/PIO3" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_MOSI/PIO2" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI_PCM" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK_L_N1" pad="P$41"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK_L_P1" pad="P$42"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK_R_N1" pad="P$39"/>
<connect gate="G$1" pin="SPK_R_P1" pad="P$40"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_RX/PIO0" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="UART_TX/PIO1" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_N" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_P" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS_1.8V" pad="P$16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
